Compte-rendu du 06/03/2020;

Nous avons dans un premier temps essayer de souder nos câbles à nos boutons, buzzer et notre joystick, puis nous avons opté pour des câbles male-femelle. Nous avons soudé nos résistances à nos boutons pour réaliser le circuit nécessaire au fonctionnement de nos boutons. Nous avons collé la carte au fond du boitier, puis l’écran sur le couvercle supérieur, ainsi que le joystick, les boutons et le buzzer dans le boitier inférieur.